附件：航标参数

一、灯浮标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途种类** | **附记** |
|  | 桃园沉船灯浮 | 38°53′51″.8N  118°12′18″.2E | 闪（2）白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 撤除 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **MMSI** | **位置** | **发射模式** | **标志种类** | **作用距离** | **播发间隔** | **附记** |
| TAOYUAN 1 | 994136408 | 38°53′51″.8N 118°13′35″.1E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 2 | 994136409 | 38°53′09″.0N 118°13′12″.0E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 3 | 994136410 | 38°52′51″.8N 118°12′18″.2E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 4 | 994136411 | 38°53′09″.0N 118°11′23″.0E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 5 | 994136412 | 38°53′51″.8N 118°11′01″.4E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 6 | 994136413 | 38°54′33″.6N 118°11′23″.0E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 7 | 994136414 | 38°54′51″.8N 118°12′18″.2E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |
| TAOYUAN 8 | 994136415 | 38°54′33″.6N 118°13′12″.0E | 自主  连续 | 专用标（禁航区） | 10nm | 3分钟 | 撤除 |

二、雷达应答器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **位置** | **编码** | **附记** |
|  | 桃园沉船灯浮雷达应答器 | 38°53′51″.8N  118°12′18″.2E | 莫尔斯编码D  (—··) | 撤除 |

三、AIS虚拟航标