|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **标志名称** | **位置（WGS-84）** | **作用距离** | **频率** | **台站识别码** | **差分信息调制方式** | **播发类别** | **信号格式** | **信息类型** | **差分数据传输率** | **工作时间** |
|  | 营口RBN-DGPS台站 | 40°17′28″.7N 122°06′41″.1E | 160海里 | 291.5kHz | 1号基准站 6102号基准站 611 播发台 605 | 采用最小移频键控（MSK）调制方式 | 调相单信道数据传送（G1D） | RTCM SC-104信号格式标准 | 9-3,16 | 200波特 | 昼夜工作 |