附件：航标参数表

一、灯桩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **桩高** | **灯高** | **射程** | **构造** | **备注** |
| 1 | 1310.64 | 东堤3号灯桩 | 39°11′33.52″N119°01′47.88″E | 闪白3秒（1+2） | 4.5米 | 8米 | 7海里 | 绿色玻璃钢 | 移位 |
| 2 | 1310.63 | 东堤4号灯桩 | 39°11′59.80″N119°01′55.75″E | 闪白3秒（1+2） | 7米 | 9.5米 | 7海里 | 黑白相间玻璃钢 | 移位 |

二、虚拟AIS航标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **英文名称** | **位置（WGS-84）** | **MMSI** | **用途种类** | **播发模式** | **播发周期** | **附记** |
| 1 | 京唐港区402号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO402 | 39°11′12.4"N119°01′45.2"E | 994136005 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 2 | 京唐港区404号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO404 | 39°11′35.6"N119°01′37.2"E | 994136006 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 3 | 京唐港区406号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO406 | 39°12′05.3"N119°01′40.8"E | 994136334 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 4 | 京唐港区408号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO408 | 39°12′16.0"N119°01′47.3"E | 994136335 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 5 | 京唐港区410号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO410 | 39°12′34.5"N119°02′07.4"E | 994136330 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 6 | 京唐港区410-1号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO410-1 | 39°12′49.3"N119°02′35.8"E | 994136331 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 7 | 京唐港区412号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO412 | 39°13′11.8"N119°03′17.7"E | 994136332 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 8 | 京唐港区414号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANG PORT NO414 | 39°13′37.3"N119°04′04.3"E | 994136333 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |