附件：航标参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途种类** | **附记** |
|  | 大港A1#灯浮 | 38°45′55″.1N 117°38′15″.6E | 甚快（3）白5秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 东方位标 | 新设 |
|  | 大港A3#灯浮 | 38°45′45″.2N 117°37′36″.2E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 大港A4#灯浮 | 38°45′37″.1N 117°37′39″.5E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 大港A5#灯浮 | 38°45′36″.6N 117°37′02″.3E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 大港P1#灯浮 | 38°45′14″.7N 117°37′28″.2E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 大港P3#灯浮 | 38°45′14″.1N 117°36′52″.1E | 快（9）白15秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 西方位标 | 新设 |
|  | 大港T8#灯浮 | 38°44′53″.8N 117°37′15″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 左侧标 | 新设 |
|  | 大港T9#灯浮 | 38°45′01″.7N 117°36′49″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 右侧标 | 新设 |
|  | 大港防波堤J2#灯浮 | 38°45′20″.5N 117°45′56″.8E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 大港防波堤J4#灯浮 | 38°45′20″.6N 117°45′36″.1E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 大港防波堤J6#灯浮 | 38°45′20″.7N 117°45′15″.4E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 大港防波堤J8#灯浮 | 38°45′20″.8N 117°44′54″.7E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 大港防波堤J10#灯浮 | 38°45′20″.9N 117°44′34″.0E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |
|  | 大港防波堤J12#灯浮 | 38°45′21″.0N 117°44′13″.3E | 莫（C）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X"形 | 钢质灯浮,冬季使用冰标 | 专用标（水中构筑物） | 新设 |