附件：航标参数

一、灯浮标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯质** | **形状特征** | **构造** | **用途种类** | **附记** |
|  |  | 黄骅综合港区263-1#灯浮 | 38°22′10″.6N 117°53′20″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 新设 |
|  |  | 黄骅综合港区264-1#灯浮 | 38°22′01″.4N 117°53′27″.1E | 闪红4秒 | 红色柱形，罐形红色顶标 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 新设 |
|  | 1380.686 | 黄骅港综合港区矿石码头K2#灯浮 | 38°21′56″.7N  117°53′49″.5E | 快（3）白10秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质灯浮 | 东方位标 | 调整 |
|  |  | 黄骅综合港区264#灯浮 | 38°22′11″.9N  117°53′53″.4E | 闪红4秒 | 红色柱形，罐形红色顶标 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 撤除 |

二、AIS虚拟航标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **MMSI** | **位置** | **发射模式** | **标志种类** | **作用距离** | **播发间隔** | **附记** |
| HUANGHUA  264 | 994136701 | 38°22′11″.9N  117°53′53″.4E | 自主  连续 | 左侧标 | 10nm | 3分钟 | 新设 |