附件：航标参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯质** | **形状特征** | **构造** | **用途种类** | **附记** |
|  | 1323.095 | 安泉州10号沉船灯浮 | 38°46′12″.6N 118°13′17″.9E | 闪（2）白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 撤除 |
|  | 1351.5 | 苏太浚沉船灯浮 | 39°00′06″.8N 117°50′05″.9E | 闪(2)白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 撤除 |
|  | 1417.1 | 顺达沉船灯浮 | 38°37′02″.3N119°29′55″.7E | 闪(2)白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 撤除 |
|  | 1344.2 | 鲁枣庄货0596沉船灯浮 | 38°59′02″.1N 117°52′28″.3E | 闪(2)白5秒 | 黑红黑柱形，顶标为两个黑色球形 | 钢质灯浮 | 孤立危险物标 | 撤除 |