营口航标处 编号：BHHB-HD-CX-002-JL01

**航 标 动 态**

No.06营标警字[2016]06号

营口海事局通航处：

自2016年3月22日起,营口港营口港区新设灯浮标2座，调整灯浮标4座，撤除灯浮标1座，具体参数见附页。

请发布航行警告

2016年3月22日

抄送：北海航海保障中心航标导航处

签发人：

拟稿人：

审核人：

发出日期：2016年3月22日15时00分

**附页：**

**航标参数表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名 称** | **位 置** | **灯 质** | **用途种类** | **形状特征** | **构造** | **附记** |
| 1 | 营口港区19号灯浮 | 40°36′37″.3N 122°06′59″.7E | 闪(3)绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 2 | 营口港区23号灯浮 | 40°37′37″.5N 122°07′49″.7E | 快闪绿光 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 新设 |
| 3 | 营口港区16号灯浮 | 40°35′30″.1N 122°06′26″.7E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形  锥形顶标 | 钢质灯浮 | 调整 |
| 4 | 营口港区21号灯浮 | 40°37′23″.5N 122°07′23″.5E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质灯浮 | 调整 |
| 5 | 营口港区27号灯浮 | 40°39′07″.0N 122°09′03″.4E | 闪(3)绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质灯浮 | 调整 |
| 6 | 盖洲滩内灯浮 | 40°38′29″.3N 121°57′32″.8E | 快(3)白10秒 | 东方位标 | 黑黄黑柱形两锥形顶标锥底相对 | 钢质灯浮 | 调整 |
| 7 | 营口港区17号灯浮 | 40°36′37″.3N 122°07′01″.0E | 闪(3)绿10秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 撤除 |