附件：航标参数

一、灯浮标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| 1. | 大港潮流标2# | 38°45′46″.09N117°45′28″.76E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记 | 钢质灯浮 | 专用标（海上作业区） | 恢复设置 |
| 2. | 大港潮流标3# | 38°46′07″.72N117°39′10″.09E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱式，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记 | 钢质灯浮 | 专用标（海上作业区） | 恢复设置 |
| 3. | 大港173#灯浮标  | 38°46′02″.05 N117°37′26″.10E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质灯浮 | 右侧标 | 调整位置 |
| 4. | 大港174#灯浮标  | 38°45′54″.58 N117°37′26″.09E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质灯浮 | 左侧标 | 调整位置 |