附件：航标参数

**一、灯浮标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **位置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途种类** | **附 记** |
| 滨州海洋预警  观测灯浮 | 38°19' 00.00"N  118°13' 30.00"E | 莫（O）黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形 | 弹性  聚脲  灯浮 | 专用标  （海上作业区） | 新设 |

**二、AIS航标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中文名称** | **英文名称** | **MMSI码** | **设计位置(WGS-84)** | **发射**  **模式** | **标志种类** | **作用**  **距离** | **播发间隔** | **附记** |
| 滨州海洋预警  观测灯浮 | BINZHOU MARINE FORCASTING | 994131419 | 38°19' 00.00"N  118°13' 30.00"E | 自主  连续 | 专用标  （海上作业区） | 10nm | 3分钟 | 新设 |