附件1：虚拟AIS航标参数表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **英文****名称** | **位置****（WGS-84）** | **MMSI** | **用途****种类** | **播发****模式** | **播发****周期** | **备注** |
| 1 | 京唐港区406号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO406 | 39°12′05.3″N 119°01′40.8″E | 994136334 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 新设 |
| 2 | 京唐港区408号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO408 | 39°12′16.0″N 119°01′47.3″E | 994136335 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 新设 |

附件2：航标参数表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途****种类** | **附记** |
| 1 | 1312.6 | 京唐港区407号灯浮标 | 39°13′23.3″N119°03′11.1″E | 红光，联闪2次周期6s | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整 |