附件：航标参数表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途**  **种类** | **附记** |
| 1 | 1251.8857 | B3活节式灯桩 | 39°55′11″.9N  119°43′0″.7E | 闪（2）红6秒 | 红色柱式，顶标为红色罐形 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 调整 |
| 2 | 1251.8858 | B4活节式灯桩 | 39°55′12″.9N  119°43′05″.4E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱式，顶标为绿色锥形 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 调整 |
| 3 | 1251.8859 | B5活节式灯桩 | 39°55′56″.7N  119°42′44″.8E | 闪红4秒 | 红色柱式，顶标为红色罐形 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 调整 |
| 4 | 1251.886 | B6活节式灯桩 | 39°55′57″.8N  119°42′49″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱式，顶标为绿色锥形 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 调整 |
| 5 |  | B7活节式灯桩 | 39°56′05″.5N  119°42′39″.8E | 闪（2）红6秒 | 红色柱式，顶标为红色罐形 | 活节式灯桩 | 左侧标 | 新设 |
| 6 |  | B8活节式灯桩 | 39°56′08″.4N  119°42′47″.7E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱式，顶标为绿色锥形 | 活节式灯桩 | 右侧标 | 新设 |
| 7 |  | B9灯浮标 | 39°56′21″.5N  119°42′41″.9E | 甚快闪（3）白5秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 灯浮标 | 东方位标 | 新设 |