附件：航标参数表

1. 灯浮标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名 称** | **位 置（WGS-84）** | **灯 质** | **形状特征** | **构 造** | **用途**  **种类** | **附记** |
| 1 | 1311.69 | 京唐港区20号灯浮 | 39°09′57″.0N  119°03′19″.8E | 绿光，单闪4s | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 恢复设置 |
| 2 | 1311.71 | 京唐港区22号灯浮 | 39°10′29.6″N  119°02′39.1″E | 绿光，联闪2次周期6s | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 恢复设置 |
| 3 | 1311.73 | 京唐港区24号灯浮 | 39°11′01.9″N  119°01′58.2″E | 绿光，单闪4s | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 恢复设置 |

1. 虚拟AIS航标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **英文**  **名称** | **位置**  **（WGS-84）** | **MMSI** | **用途**  **种类** | **播发**  **模式** | **播发**  **周期** | **备注** |
| 1 | 京唐港区20号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO20 | 39°09′57″.0N  119°03′19″.8E | 994136338 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 2 | 京唐港区22号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO22 | 39°10′29.6″N  119°02′39.1″E | 994136337 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |
| 3 | 京唐港区24号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO24 | 39°11′01.9″N  119°01′58.2″E | 994136339 | 右侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 撤除 |