附件：航标参数表

一、实体AIS航标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名称** | **英文名称** | **位置** | **MMSI码** | **发射模式** | **发射**  **间隔** | **用途种类** | **附记** |
| 1 |  | 潍坊港1号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO1 | 37°32′59″.0N  119°35′02″.1E | 994121138 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 |
| 2 |  | 潍坊港2号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO2 | 37°32′53″.4N  119°35′08″.6E | 994121139 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 |
| 3 |  | 潍坊港9号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO9 | 37°30′26″.3N  119°31′34″.9E | 994121140 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 |
| 4 |  | 潍坊港10号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO10 | 37°30′20″.7N  119°31′41″.4E | 994121141 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 |
| 5 |  | 潍坊港17号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO17 | 37°27′53″.5N  119°28′07″.8E | 994121142 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 |
| 6 |  | 潍坊港18号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO18 | 37°27′47″.9N  119°28′14″.3E | 994121143 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 |
| 7 |  | 潍坊港25号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO25 | 37°25′20″.6N  119°24′41″.1E | 994121144 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设 |
| 8 |  | 潍坊港26号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO26 | 37°25′15″.1N  119°24′47″.6E | 994121145 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设 |
| 9 |  | 潍坊港41号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO41 | 37°20′14″.6N  119°17′48″.2E | 994121146 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设  冬季撤除 |
| 10 |  | 潍坊港42号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO42 | 37°20′09″.0N  119°17′54″.7E | 994121147 | 自主连续 | 3分钟 | 左侧标 | 新设  冬季撤除 |
| 11 |  | 潍坊港57号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO57 | 37°15′19″.7N  119°11′11″.9E | 994121148 | 自主连续 | 3分钟 | 右侧标 | 新设  冬季撤除 |
| 12 |  | 潍坊港58号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO58 | 37°15′14″.1N  119°11′18″.9E | 994121149 | 自主连续 | 3分钟 | 推荐航道左侧标 | 新设  冬季撤除 |
| 13 |  | 潍坊港60号灯浮实体AIS航标 | WF PORT NO60 | 37°15′01″.5N  119°11′03″.0E | 994121150 | 自主连续 | 3分钟 | 北方位标 | 新设  冬季撤除 |

二、雷达应答器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **位置** | **编码** | **附记** |
| 1 | 潍坊港1号灯浮雷达应答器 | 37°32′59″.0N  119°35′02″.1E | K（—·—） | 撤除 |
| 2 | 潍坊港11号灯浮雷达应答器 | 37°30′23″.5N  119°31′31″.0E | Z（— — · ·） | 撤除 |
| 3 | 潍坊港49号灯浮雷达应答器 | 37°20′31″.6N  119°18′11″.2E | G（— —·） | 撤除 |