**附件：航标参数表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **中文名称** | **英文名称** | **位置（WGS-84）** | **MMSI码** | **频率** | **工作模式** | **附记** |
| 1 | 灵山岛AIS基站 | LINGSHANDAOAIS BASE | 35°46′14″.5N 120°09′46″.6E | 004125295 | AIS1 161.975MHzAIS2 162.025MHz | 自主连续 | 新设 |
| 2 | 朝连岛AIS基站 | CHAOLIANDAOAIS BASE | 35°53′40″.2N 120°52′36″.5E | 004125204 | AIS1 161.975MHzAIS2 162.025MHz | 自主连续 | 新设 |